Как прошить плеер Ritmix RF-9800

До перепрошивки

1. Сохраните все файлы с плеера на компьютере (на всякий случай).
2. Полностью зарядите аккумулятор плеера.

Процесс перепрошивки

1. Скопируйте архив с прошивкой и разархивируйте его.
2. Файлы из архива (с расширениями ROM и FNT) скопируйте в корневой каталог плеера (начальный уровень структуры каталогов).
3. Выполните безопасное отключение плеера от компьютера.
4. Включите питание плеера – начнётся процесс обновления прошивки, который завершится автоматической перезагрузкой.
